
#define informUserMesg1        "Effectuez ces quatre étapes pour coupler votre casque au nano-récepteur USB." 
#define informUserMesg2        "Etape 2: sélectionnez le casque que vous souhaitez coupler à partir de la liste ci-dessous." 
#define informUserMesg3        "Sélectionnez le casque" 
#define pairingSuceedMesg1     "Opération terminée. Vous pouvez maintenant utiliser votre casque sans fil." 
#define pairingFailureMesg     "Le couplage a échoué. Vous pouvez essayer à nouveau de coupler votre casque sans fil en appuyant sur le bouton Précédent ou contactez notre service clientèle à l'adresse:" 
#define pairingInstruction1    "Etape 1: connectez le nano-récepteur USB sans fil à votre ordinateur." 
#define pairingInstruction21   "Etape 3: placez le casque H600 en mode couplage en suivant les instructions de couplage du casque ci-dessous." 
#define pairingInstruction22   "Etape 3: placez le casque H800 en mode couplage en suivant les instructions de couplage du casque ci-dessous." 
#define pairingInstruction23   "Etape 3: placez le casque UE3500 en mode couplage en suivant les instructions de couplage du casque ci-dessous."
#define pairingInstruction4    "Etape 4: cliquez sur Suivant pour placer votre nano-récepteur USB sans fil en mode couplage." 
#define errorCodeStr           "Erreur: " 
#define nextStr                "Suivant" 
#define backStr                "Précédent" 
#define finishStr              "Terminer"
#define errorDeviceComm        "Impossible de communiquer avec le nano-récepteur USB et de coupler le casque." 
#define errorAttemptPairing    "Le nano-récepteur USB a tenté de se coupler au casque mais n'a pu se connecter à celui-ci." 
#define errorDeviceAbsent      "Nano-récepteur USB sans fil introuvable" 
#define errorInternetConnection"La connexion Internet est introuvable. Nous ne pouvons afficher les instructions de couplage."
#define pairingDirection       "Mettez le casque sous tension et passez-le en mode couplage en maintenant ces boutons enfoncés jusqu'à ce que le témoin d'état se mette à clignoter rapidement." 
#define pairingDirForUE3500    "Passez le casque en mode couplage en maintenant ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'état se mette à clignoter rapidement." 
#define sucreInstruction       "Maintenez enfoncés les boutons d'<b>augmentation du volume</b> (+) et de <b>mise en sourdine du micro</b> (icône de sourdine)." 
#define havanaInstruction      "Sélectionnez le récepteur au niveau du commutateur de sélection et maintenez enfoncés les boutons de <b>piste suivante</b> (icône de piste suivante) et d'<b>augmentation du volume</b> (+)." 
#define UE3500Instruction      "Appuyez et maintenez le bouton d'<b>alimentation</b> enfoncé pendant 9 secondes." 
	
#ifdef LOGICOOL
#define copyRightString        "Copyright(c) 2011-2012 Logicool, Inc. Tous droits réservés." 
#define applicationTitle       "Assistant de couplage du casque Logicool Wireless Headset" 
#else
#define copyRightString        "Copyright(c) 2011-2012 Logitech, Inc. Tous droits réservés." 
#define applicationTitle       "Assistant de couplage du casque Logitech Wireless Headset" 
#endif

