
#define informUserMesg1        "Для подключения гарнитуры к беспроводному USB-наноприемнику выполните два шага" 
#define informUserMesg2        "Действие 2: в приведенном ниже списке выберите гарнитуру, которую требуется подключить" 
#define informUserMesg3        "Выбор гарнитуры" 
#define pairingSuceedMesg1     "Готово! Гарнитура готова к использованию." 
#define pairingFailureMesg     "Сбой установки соединения! Попробуйте установить беспроводное соединение еще раз, нажав кнопку "Назад", или обратитесь в службу технической поддержки пользователей по адресу:" 
#define pairingInstruction1    "Действие 1: подключите беспроводной USB-наноприемник к компьютеру." 
#define pairingInstruction21   "Действие 3: включите на гарнитуре H600 режим установки соединения, следуя приведенным ниже инструкциям по подключению гарнитуры" 
#define pairingInstruction22   "Действие 3: включите на гарнитуре H800 режим установки соединения, следуя приведенным ниже инструкциям по подключению гарнитуры" 
#define pairingInstruction23   "Действие 3: включите на гарнитуре UE3500 режим установки соединения, следуя приведенным ниже инструкциям по подключению гарнитуры"
#define pairingInstruction4    "Действие 4: нажмите кнопку «Далее» для включения режима установки соединения на беспроводном USB-наноприемнике" 
#define errorCodeStr           "Ошибка: " 
#define nextStr                "Далее" 
#define backStr                "Назад" 
#define finishStr              "Готово"
#define errorDeviceComm        "Сбой установки соединения с беспроводным USB-наноприемником. Подключение гарнитуры невозможно." 
#define errorAttemptPairing    "Была произведена попытка установки соединения беспроводного USB-наноприемника с гарнитурой, но установить соединение не удалось." 
#define errorDeviceAbsent      "Беспроводной USB-наноприемник не найден" 
#define errorInternetConnection"Подключение к Интернету отсутствует. Просмотр инструкций по установке соединения невозможен. Для обновления экрана нажмите кнопку "Назад""
#define pairingDirection       "Включите гарнитуру. Включите на гарнитуре режим установки соединения, нажав и удерживая эти две кнопки , пока индикатор не начнет часто мигать." 
#define pairingDirForUE3500    "Включите на гарнитуре режим установки соединения, нажав и удерживая эту кнопку, пока индикатор не начнет часто мигать" 
#define sucreInstruction       "Удерживайте кнопки увеличения громкости (+) и отключения микрофона (значок отключения звука)" 
#define havanaInstruction      "С помощью переключателя выбора устройства выберите приемник и нажмите кнопки воспроизведения следующей дорожки (значок следующей дорожки) и увеличения громкости (+)" 
#define UE3500Instruction      "Нажмите кнопку <b>включения питания</b> и удерживайте ее в течение 9 секунд" 
	
#ifdef LOGICOOL
#define copyRightString        "(c) Logicool, Inc., 2011. Все права защищены." 
#define applicationTitle       "Мастер установки соединения Logicool Wireless Headset" 
#else
#define copyRightString        "(c) Logitech, Inc., 2011. Все права защищены." 
#define applicationTitle       "Мастер установки соединения Logitech Wireless Headset" 
#endif

